**Lokal handlowy w stanie deweloperskim:**

- instalacja wod - kan. ( bez białego montażu i osprzętu),

- instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami zasilana indywidualnym dwufunkcyjnym kondensacyjnym kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania

- dwie kurtyny wodne nad drzwiami wejściowymi

- instalację elektryczną z gniazdkami i wyłącznikami,

- instalację ciepłej wody użytkowej w łazience i kuchni,

- instalację telewizyjną,

- instalację telefoniczną,

- instalację wentylacji grawitacyjnej,

- witryny i drzwi aluminiowe , wyposażone w nawiewniki,

- tynki wewnętrzne gipsowe bez gładzi

- posadzka betonowa

Lokal posiadać będzie indywidualne liczniki poboru: energii elektrycznej, zimnej wody, oraz gazu ziemnego.